[bookmark: _GoBack]附件一：参数要求及商务要求

一、参数要求：
1、用途:适用于医疗机构（院感监测）：微生物限度检验如内镜、治疗用水等,
2、抽滤杯座: Φ63-65mm，不少于2个孔位，
3、自带充电电池，抽滤流量≥ 800mL/min,
4、抽滤速度: 通常能在40秒内完成(100mL纯化水测试) ,
5、真空泵性能: 真空负压≤55Kpa，额定电压 DC24V，
6、抽滤噪声: ≤ 55dB,
7、自动补气功能：抽滤完成自动补气，消除负压，便于取下杯子。

二、商务要求：
1. 交货时间： 合同签订后15个工作日内 。
2. 交货地点： 自贡市精神卫生中心指定地点 。
3. 交货方式：免费送货上门，并安装、调试、培训到正常使用。
4. 乙方提供的产品为全新原装正品，货物权属清楚，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合甲方招标要求和乙方投标承诺，产品生产日期与送货日期不能超过3个月。
5.质保期：质保期至少为5年。质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，3天内完成维修或更换，并承担修理调换的费用，超过30天仍不能维修正常使用的，由乙方提供备用货物保证甲方的正常使用。
▲6.提供设备所有易损件的维修材料报价清单。
