	名称
	规格(cm)
	单位
	技术要求
	报价（含税）

	冰箱1
	202
	L
	产品尺寸（mm）：459×465×1425±5
总容积(L)：≥202
冷冻室容积(L)：≥51
冷藏室容积(L)：≥119
标准耗电量(kW.h/24h)：≤0.3
综合耗电量(kW.h/24h)：≤0.4
冷冻能力kg/12h：≥1.5
电流(A)：0.98
噪音（dB)：≤36
防触电保护类别：I
是否带灯：是
搁架（冷冻）：钢丝蒸发器
搁架（冷藏）：玻璃
产品结构：上冷藏下冷冻
箱门结构：双门
冷藏温度：0-10℃
冷冻温度：-15℃
功率：≤87W
能效等级：≤2级
产品标准:符合GB 17625.1-2022;GB 4343.1-2018;GB 4706.1-2005：GB 4706.13-2014 标准
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	冰箱2
	239
	L
	产品尺寸（mm）：495×510×1620±5
总容积(L)：≥239
冷冻室容积(L)：≥60
冷藏室容积(L)：≥139
冰温室容积(L)：≥40
标准耗电量(kW.h/24h)：≤0.3
综合耗电量(kW.h/24h)：≤0.4
冷冻能力kg/12h：≥1.2
电流(A)：0.98
噪音（dB)：≤45
防触电保护类别：I
搁架（冷冻）：钢丝蒸发器
搁架（冷藏）：玻璃
产品结构：上冷藏中软冷冻下冷冻
箱门结构：三门
冷藏温度：0-10℃
软冷冻温度：0~-5℃
冷冻温度：-15℃
功率：≤102W
能效等级：≤2级
产品标准:符合GB 17625.1-2022;GB 4343.1-2018;GB 4706.1-2005：GB 4706.13-2014 标准
	



